**Назначение GSM сигнализации «PHOTO EXPRESS GSM™»**

GSM сигнализатор PHOTO EXPRESS GSM™ предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения, оповещения дозвоном и/или отправкой SMS на телефон стандарта GSM, а также для фотографирования охраняемого пространства при обнаружении проникновения и отправки фотографий на E-mail по GPRS.

**Основные функции сигнализатора:**  
  
- определяет движение в зоне охраны до 10 метров;  
- дозвон и/или отправка SMS при тревоге по списку номеров телефонов, записанному на SIM карту сигнализатора;  
- фотографирование охраняемой зоны при обнаружении проникновения;  
- отправка фотографий на E-mail используя GPRS на адрес, записанный в сигнализатор;  
- отправка SMS при постановке на охрану, снятии с охраны;  
- запрос баланса SIM карты сигнализатора и отправка SMS (автоматически и по запросу) с указанием баланса на основной телефон оповещения;  
- автовозврат в режим охраны;   
- автоматическое определение номера запроса баланса и настроек GPRS\*;  
- снятие с охраны звонком с телефона после тревоги.

\* - для операторов сотовой связи МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

**Основные функции брелока:**  
- постановка сигнализатора на охрану при помощи кнопки «А»;  
- снятие сигнализатора с охраны при помощи кнопки «В»;  
- запрос текущего баланса SIM карты сигнализатора при помощи кнопки «F»\*;  
- осуществление выхода из режима программирования при помощи кнопки «F»  
  
\* - запрос баланса SIM карты необходимо производить сняв предварительно сигнализатор с охраны.

* Устанавливается в любом помещении, где есть сигнал сотовой связи;
* Постановка на охрану и снятие с охраны при помощи трехкнопочного брелока БН-3С (в дальнейшем - брелок);
* Настройки меняются при помощи сотового телефона, online-сервиса, Android или iOS приложений «Конфигуратор Express GSM», а также приложения для централизованного наблюдения «GSM панель»;
* Возможность подключения беспроводной сирены Призма-С (в дальнейшем - сирена);
* Работает от двух щелочных\* (alkaline) или литиевой батареи питания до 6 месяцев;
* Имеется режим экономии батареи;
* Автоматическое определение номера запроса баланса и настроек GPRS (4-х основных операторов);
* Запрос баланса при помощи брелока;
* Управление с сотового телефона;
* Наличие инфракрасной подсветки (ИК-подсветки) для обеспечения возможности фотографирования в темноте;